

*Temperatuur/piekspanning beveiliging.*

Enkele ruimte / Single room!

1: plaats de blauwe draad bij nummer 1

2: plaats de bruine draad bij nummer 2

4: verwijder de draad uit 4 en isoleer de draad

Met isolatie tape. monteer de geel groene draad

Op nummer 4.

Blauw= NUL

Bruin = fase

Geel groen = schakeldraad



Dubbele ruimte / double room!

1: plaats de twee blauwe draden van room 1

En 2 in nummer 1

2: verwijder draad uit 3 en koppel de draad aan

de geel groene draad van room 1

3: verwijder draad 5 en koppel de draad aan

de geel groene draad van room 2

4: monteer de bruine draad van room 1

Op 3

5: Monteer de bruine draad van room 2

Op 5